Информация о балансе электрической энергии

и мощности

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | МП «Горэлектросети» |
| ИНН | 4025006121 |
| Местонахождение (фактический адрес) | 249033, Калужская область, г. Обнинска, Пионерский проезд, 6А |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования, 2020 год |
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2019 г. (предшествующий период) | План 2020 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | млн. кВт.ч | 307,064906 | 306,105 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 177,830895 | 161,679 |
| НН | 129,234011 | 144,426 |
| 2 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 22,536928 | 22,468 |
| 2.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 22,536928 | 22,468 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 13,107924 | 12,856 |
| НН | 9,429004 | 9,612 |
| 3 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 7,34 | 7,34 |
| 3.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 7,34 | 7,34 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 4,268 | 4,2 |
| НН | 7,296 | 6,6 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 284,527978 | 283,637 |
| 4.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 284,527978 | 283,637 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 164,722971 | 148,822 |
| НН | 119,805007 | 134,815 |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | МВт | 58,00 | 58,00 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 33,54994 | 30,6474 |
| НН | 24,45006 | 27,3526 |
| 6 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 4,20045 | 4,2572 |
| 6.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 4,20045 | 4,2572 |
| ВН | - |  |
| СН-I | - |  |
| СН-II | 2,44229 | 2,436 |
|  | НН | 1,75816 | 1,8212 |
| 7 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 7,34 | 7,34 |
| 7.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 7,34 | 7,34 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 4,268 | 4,2 |
| НН | 7,296 | 6,6 |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 53,79955 | 53,7428 |
| 8.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 53,79955 | 53,7428 |
|  | ВН | - | - |
|  | СН-I | - | - |
|  | СН-II | 31,10765 | 28,2114 |
|  | НН | 22,69190 | 25,5314 |
| 9 | Заявленная мощность - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 58,00 | 58,00 |
| 9.1 | сторонних потребителей (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 58,00 | 58,00 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 33,54994 | 30,6474 |
| НН | 24,45006 | 27,3526 |