Информация о балансе электрической энергии

и мощности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | | МП «Горэлектросети» | | |
| ИНН | | 4025006121 | | |
| Местонахождение (фактический адрес) | | 249033, Калужская область, г. Обнинска, Пионерский проезд, 6А | | |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования,  2021 год | | | | |
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2020 г. (предшествующий период) | План 2021 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия | | | | |
| 1 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | млн. кВт.ч | 300,684197 | 303,990 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 172,094554 | 160,506 |
| НН | 128,589643 | 143,484 |
| 2 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 23,058042 | 22,3129 |
| 2.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 23,058042 | 22,3129 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 13,101989 | 12,767 |
| НН | 9,956053 | 9,5459 |
| 3 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 7,67 | 7,34 |
| 3.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 7,67 | 7,34 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 4,357 | 4,2 |
| НН | 7,742 | 6,652 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 277,626155 | 281,6771 |
| 4.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 277,626155 | 281,6771 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 158,992565 | 148,725 |
| НН | 118,633590 | 132,9521 |
| Мощность | | | | |
| 5 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | МВт | 58,00 | 58,00 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 33,113 | 30,6474 |
| НН | 24,887 | 27,3526 |
| 6 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 4,3963 | 4,2572 |
| 6.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 4,3963 | 4,2572 |
| ВН | - |  |
| СН-I | - |  |
| СН-II | 2,4924 | 2,436 |
|  | НН | 1,9039 | 1,8212 |
| 7 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 7,67 | 7,34 |
| 7.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 7,67 | 7,34 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 4,297 | 4,2 |
| НН | 7,65 | 6,6 |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 53,6037 | 53,7428 |
| 8.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 53,6037 | 53,7428 |
|  | ВН | - | - |
|  | СН-I | - | - |
|  | СН-II | 30,6206 | 28,2114 |
|  | НН | 22,9831 | 25,5314 |
| 9 | Заявленная мощность - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 58,00 | 58,00 |
| 9.1 | сторонних потребителей (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 58,00 | 58,00 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 33,113 | 30,6474 |
| НН | 24,887 | 27,3526 |