Информация о балансе электрической энергии

и мощности

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | | МП «Горэлектросети» | | |
| ИНН | | 4025006121 | | |
| Местонахождение (фактический адрес) | | 249033, Калужская область, г. Обнинска, Пионерский проезд, 6А | | |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования,  2015 год | | | | |
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2014 г. (предшествующий период) | План 2015 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия | | | | |
| 1 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | млн. кВт.ч | 319,698790 | 312,940 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 177,162985 | 164,699 |
| НН | 142,535805 | 148,170 |
| 2 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 25,637523 | 23,815 |
| 2.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 25,637523 | 23,815 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 13,537318 | 13,112 |
| НН | 12,100205 | 10,703 |
| 3 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 8,02 | 7,61 |
| 3.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 8,02 | 7,61 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 4,23 | 4,19 |
| НН | 8,49 | 7,22 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 294,061267 | 294,940 |
| 4.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 294,061267 | 294,940 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 163,625667 | 151,587 |
| НН | 130,435600 | 137,467 |
| Мощность | | | | |
| 5 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | МВт | 63,791 | 63,3445 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 35,138 | 33,3305 |
| НН | 28,633 | 30,014 |
| 6 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 5,178 | 4,821 |
| 6.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 5,178 | 4,821 |
| ВН | - |  |
| СН-I | - |  |
| СН-II | 2,778 | 2,654 |
|  | НН | 2,400 | 2,167 |
| 7 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 8,02 | 7,61 |
| 7.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 8,02 | 7,61 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 4,23 | 7,61 |
| НН | 8,49 | 7,61 |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 58,613 | 58,5235 |
| 8.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 58,613 | 58,5235 |
|  | ВН | - | - |
|  | СН-I | - | - |
|  | СН-II | 32,381 | 30,6765 |
|  | НН | 26,232 | 27,847 |
| 9 | Заявленная мощность - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 63,791 | 63,3445 |
| 9.1 | сторонних потребителей (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 63,791 | 63,3445 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 35,138 | 33,3305 |
| НН | 28,633 | 30,014 |