Информация о балансе электрической энергии

и мощности

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование регулируемой организации | МП «Горэлектросети» |
| ИНН | 4025006121 |
| Местонахождение (фактический адрес) | 249033, Калужская область, г. Обнинска, Пионерский проезд, 6А |
| Информация о балансе электрической энергии и мощности на текущий период регулирования, 2017 год |
| N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2016 г. (предшествующий период) | План 2017 г. (текущий период) |
| Электрическая энергия |
| 1 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | млн. кВт.ч | 316,441212 | 306,986 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 180,682297 | 157,7908 |
| НН | 135,758915 | 149,1952 |
| 2 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 22,278006 | 23,3616 |
| 2.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 22,278006 | 23,3616 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 12,573942 | 12,0079 |
| НН | 9,704064 | 11,3537 |
| 3 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 7,04 | 7,61 |
| 3.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 7,04 | 7,61 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 3,97 | 3,91 |
| НН | 7,15 | 7,61 |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | млн. кВт.ч | 294,163206 | 283,6244 |
| 4.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 294,163206 | 283,6244 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 168,108355 | 145,7829 |
| НН | 126,054851 | 137,8415 |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть - ВСЕГО, в том числе по уровням напряжения: | МВт | 58,00 | 58,00 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 32,964 | 29,812 |
| НН | 25,036 | 28,188 |
| 6 | Потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 3,949 | 4,4138 |
| 6.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 3,949 | 4,4138 |
| ВН | - |  |
| СН-I | - |  |
| СН-II | 2,23 | 2,2687 |
|  | НН | 1,719 | 2,1451 |
| 7 | Относительные потери в электрической сети - ВСЕГО, в том числе: | % | 7,04 | 7,61 |
| 7.1 | относимые на передачу сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 7,04 | 7,61 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 3,97 | 3,91 |
| НН | 7,15 | 7,61 |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск) - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 54,051 | 53,5862 |
| 8.1 | сторонним потребителям (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 54,051 | 53,5862 |
|  | ВН | - | - |
|  | СН-I | - | - |
|  | СН-II | 30,734 | 27,5433 |
|  | НН | 23,317 | 26,0429 |
| 9 | Заявленная мощность - ВСЕГО, в том числе: | МВт | 58,00 | 58,00 |
| 9.1 | сторонних потребителей (субабонентам) - всего, в том числе по уровням напряжения: | 58,00 | 58,00 |
| ВН | - | - |
| СН-I | - | - |
| СН-II | 30,734 | 27,5433 |
| НН | 23,317 | 26,0429 |